건축설비산업기사

2차 실기 23년도 2회자 12번 문제 풀이과정

2) 순환펌프 양정[m]를 구하시오 국부저항은 직관부의 40%

5 + ( 105 x 0.06 x 1.4 ) + 5 + 3 = 20.35 [m]

에서 왜 직관 길이가 105가 되는지 답변 주시기 바랍니다

아니면 답안지를 올려주시든가요